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Mesurons la température
Rappel sur l'utilisation de l'environnement
Après avoir lancé un terminal (une console), il suffit de se mettre dans le répertoire arduino-1.0.4 avec la commande cd arduino-1.0.4 puis de taper ./arduino
ATTENTION : RELIER LE 5V d'un ARDUINO À LA MASSE PEUT LE TUER (MÊME SI C'EST FAIT VIA LE BREADBOARD !!!
On rappelle qu'on a vu : 

· un exemple de datalogger sur carte SD page 108 et suivantes du cours

· comment mesurer la température avec le TMP36 page 110 et suivantes du cours
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Réaliser ce circuit :
 contre les commentaires seront en anglais).
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Voici le code à téléverser (puis ouvrer le moniteur série) :
/* --------------------------------------------- 

 * | Code d’Exemple du Kit d’Expérience Arduino | 

 * | CIRC-10 .: Température :. | 

 * --------------------------------------------- 

 * Un programme simple pour afficher la température 

 * sur la console du logiciel

 * Pour plus de détails sur ce circuit :

 */

//assignement des pattes du TMP36 

int temperaturePin = 0; //la patte analogique à laquelle la patte Vout du TMP36 est connectée 

                        //la resolution est de 10 mV / degré Celsius

                        //(500 mV d’offset) pour obtenir des températures négatives

void setup() analogique

{

    Serial.begin(9600); //lance la connexion série avec l’ordinateur

                        //pour voir le résultat ouvrez la console série

                        //dernier bouton sous la barre de menu

                        //(il ressemble à rectangle avec une antenne)

}

void loop() //s’exécute à l’infini

{

    float temperature = getVoltage(temperaturePin); //obtiens la tension de sortie du

                                                    //capteur de temperature

    temperature = (temperature - .5) * 100; //conversion de 10mV

                                            //par degre avec 500mV d’offset en

                                            //degrés ((tension - 500mV) * 100)

    Serial.println(temperature); //affiche le résultat

    delay(1000); //attend une seconde

}

/*

 * getVoltage(int pin) – retourne la tension sur la patte analogique

 * définie par pin

 */

float getVoltage(int pin){

    return (analogRead(pin) * .004882814); //Convertie d’une plage de 0 à 1023 

                                           //à une plage de 0 à 5V (Chaque pas égal environ 5 mV)

}
Pour améliorer le montage vous pouvez changer le Serial.begin(9600) par  Serial.begin(115200) afin de communiquer 12 fois plus vite avec le PC !
Enfichez moi (la paix)
Passons maintenant à l'ajout du shield pour la carte SD (merci d'y aller en douceur)
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Placer la carte microSD à l'intérieur (sans l'adaptateur !)
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Rebranchez les fils sur les bonnes pattes.
Téléversez le code suivant puis ouvrez le moniteur série :
#include <SD.h>

const int chipSelect = 10;

//assignement des pattes du TMP36 

int temperaturePin = 0; //la patte analogique à laquelle la patte Vout du TMP36 est connectée 

                        //la resolution est de 10 mV / degré Celsius

                        //(500 mV d’offset) pour obtenir des températures négatives

long timeRef=0; // variable pour temps de référence en millisecondes

void setup()

{

 // Open serial communications and wait for port to open:

  Serial.begin(9600);

  Serial.print("Initializing SD card...");

  // make sure that the default chip select pin is set to output, even if you don't use it:

  pinMode(10, OUTPUT);

  // see if the card is present and can be initialized:

  if (!SD.begin(chipSelect)) {

    Serial.println("Card failed, or not present");

    // don't do anything more:

    return;

  }

  Serial.println("card initialized.");

  timeRef=millis(); // initialisation de la référence du comptage 

}

void loop()

{

  // make a string for assembling the data to log:

  String dataString = "";

  dataString += String(millis()-timeRef);

  dataString += ",";

  dataString += String(analogRead(temperaturePin));

  // open the file. note that only one file can be open at a time,

  // so you have to close this one before opening another.

  File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);

  // if the file is available, write to it:

  if (dataFile) {

    dataFile.println(dataString);

    dataFile.close();

    // print to the serial port too:

    Serial.println(dataString);

  }  

  // if the file isn't open, pop up an error:

  else {

    Serial.println("error opening datalog.txt");

  }

  delay(1000); //attend une seconde

}
Faites varier un peu la température (avec la glace, en touchant le capteur, etc.)

Au bout de 5 minutes,  récupérez la carte microSD, mettez la dans son adaptateur et brancher sur le port USB de l'ordinateur le lecteur de carte SD qu'on vous a fourni.

Insérez la carte et récupérer le fichier « datalog.csv » sur votre compte. Ouvrez « Calc » (LibreOffice/OpenOffice) et faites un diagramme illustrant les modifications de températures en fonction du temps en n'oubliant pas avant de réaliser au préalable les conversions : 

=((VAL_ANAL*0,004882814) -0,5)*100
-5-

